ОБГРУНТУВАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА/АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В МЕХАЖ ЗАКУПІВЛІ 
UA-2026-09-15-016078-a

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ПЕТРИК” 
ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОД ЄДРПОУ: 44155548

ПІДСТАВА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ:  
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11 жовтня 2016 року                              «Про ефективне використання державних коштів» Замовником забезпечено підготовку та оприлюднення обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі з метою прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ: 
Закупівля деревини дров’яної (дров) 2 групи (сосна), неколотої, здійснюється з метою забезпечення опалення приміщень Комунального закладу дошкільної освіти «Петрик» Петрівської сільської ради в осінньо-зимовий період та створення належних і безпечних умов перебування дітей та працівників закладу

ВИД ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ: Відкриті торги (з особливостями)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Деревина дров’яна (дрова) 2 групи (сосна), неколота
КОД ДК 021:2015  03410000-7 Деревина
КОД КЕКВ: 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ:  UA-2026-09-15-016078-a

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 324 961,92 грн без ПДВ.

ОБГРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ: Очікувана вартість закупівлі визначена методом проведення аналізу ринкових цін на деревину дров’яну (дрова) 2 групи (сосна), неколоту, з урахуванням актуальних цінових пропозицій на ринку, обсягів необхідної продукції та потреби Комунального закладу дошкільної освіти «Петрик» Петрівської сільської ради.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 
Порода деревини: хвойна (сосна). Форма випуску: відрізки стовбурів, колоди (неколоті).
Одиниця виміру: Метр кубічний (м3). Кількість: 136, 3  
Довжина: від 1,0 м до 2,0 м (припустиме відхилення: +/- 10 см ).
Товщина (діаметр): від 15 см до 30 см (припустиме відхилення: +/- 2 см). Вологість: Не більше 30 %.
Стан: Дрова можуть бути як у корі, так і без кори. Дрова мають бути повністю очищені від гілок та сучків. Висота залишків сучків після обрізки не повинна перевищувати 3 см

Вимоги до якості та допустимих дефектів. В дровах не допускається наявність зовнішньої трухлявої гнилі та гнилої деревини (понад норми, передбачені чинними технічними умовами (ТУ) / стандартами); деревина не повинна бути обгорілою. Не повинні містити сторонні матеріали та домішки (пластмаса, мінеральні домішки, металеві включення, будівельні відходи тощо).Дрова повинні бути укладені щільно, рядами, з максимально можливим мінімізуванням зазорів, порожнин та повітряних проміжків між колодами. 




