ОБГРУНТУВАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА/АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В МЕХАЖ ЗАКУПІВЛІ 
UA-2026-09-10-011086-a

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ПЕТРИК” 
ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОД ЄДРПОУ: 44155548

ПІДСТАВА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ:  
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11 жовтня 2016 року «Про ефективне використання державних коштів» Замовником забезпечено підготовку та оприлюднення обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі з метою прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ: 
Забезпечення закладу безперебійним та резервним електроживленням з метою створення безпечних умов перебування вихованців та роботи персоналу, підтримки функціонування критично важливих систем (освітлення, опалення, водопостачання, охоронні системи) та збереження майна закладу під час критичних перебоїв або тривалого відключення централізованого електроживлення.

ВИД ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ: Відкриті торги (з особливостями)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Дизельний генератор Matari MB 40 (або еквівалент)
КОД ДК 021:2015  31120000-3 Генератори
КОД КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ:  UA-2026-09-10-011086-a

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 525 000,00 грн без ПДВ.

ОБГРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ: Визначення очікуваної вартості здійснено методом направлення письмових запитів та отримання комерційних пропозицій з актуальною інформацією про ціни на аналогічні товари від потенційних постачальників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 
Закупівля передбачає придбання дизельного генератора з такими  технічними характеристиками:

Вид палива: Дизельне паливо
Виконання : У кожусі
Максимальна (резервна) потужність (кВт): 40 кВт
Номінальна потужність, кВт: 36 кВт
Тип альтернатора: Синхронний
Кількість фаз: Трифазний (380В)
Напруга: 380 В
Частота: 50 Гц
Автоматика: АВР є
Охолодження: Рідинне
Лічильник мотогодин: Є
Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): 5 л/год
Обсяг паливного бака (л): 105 л.
Двигун:Baudouin 4M06G50/5
Тип запуску: Електростарт
Рівень шуму (дБА): 68 дБа
Гарантія : не менше 12 місяців 




Технічні вимоги до предмета закупівлі сформовані як мінімальні експлуатаційні, функціональні та якісні показники, необхідні для забезпечення потреб Замовника, зокрема щодо необхідної потужності, надійності, стабільності електроживлення, автономності, безпеки та тривалості експлуатації обладнання.


