ОБГРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 
ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА/АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
В МЕХАЖ ЗАКУПІВЛІ UA-2026-05-11-014364-a

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ПЕТРИК” 
ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОД ЄДРПОУ: 44155548

ПІДСТАВА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ: Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11 жовтня 2016 року  «Про ефективне використання державних коштів» Замовником забезпечено підготовку та оприлюднення обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі з метою прозорого, ефективного  та раціонального використання бюджетних коштів.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ: Забезпечення безперебійної та безпечної роботи системи опалення, а також належної підготовки котельні Замовника до опалювального сезону 2026/2027 років шляхом своєчасного виконання необхідних робіт, технічного обслуговування та забезпечення готовності обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період необхідно здійснити закупівлю циркуляційних насосів.

ВИД ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ: Відкриті торги (з особливостями)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Циркуляційний насос IMP Pumps GHN basic II 65-190 F (або еквівалент)
КОД ДК 021:201542120000-6 — Насоси та компресори
КОД КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ:  UA-2026-05-11-014364-a

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 133 179,34 грн. в т.ч. ПДВ

ОБГРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ:  Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах виділених бюджетних призначень відповідно до рішення Петрівської сільської ради № 3404-83-УІІІ від 16 квітня 2026 року. Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі аналізу ринкових цін та комерційних пропозицій, отриманих від потенційних постачальників аналогічного обладнання, з урахуванням технічних характеристик, умов поставки, гарантійних зобов’язань та середньоринкової вартості предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: Закупівля передбачає придбання циркуляційного насоса з такими основними технічними характеристиками:
· 
· тип насоса — циркуляційний;
· тип ротора — мокрий;
· пропускна спроможність — 57–60 м³/год;
· максимальний напір — не менше 18,5 м;
· максимальний робочий тиск — 10 бар;
· робоча рідина — вода, гліколь;
· температурний режим рідини — 
від -10 °C до +120 °C;
· електроживлення — 3~400 V, 50 Гц;
· потужність двигуна — 2346 Вт;
· клас захисту — IP44;
· тип підключення — фланцеве DN 65;
· монтажна довжина — 340 мм;
· матеріал корпусу — чавун;
· матеріал робочого колеса — нержавіюча сталь або Noryl;
· кількість швидкостей — 3;
· тип регулювання — ступінчастий;
· установка — горизонтальна або вертикальна


Зазначені технічні характеристики обумовлені необхідністю сумісності обладнання з існуючою системою опалення Замовника, забезпеченням належної циркуляції теплоносія, стабільної роботи котельного обладнання та дотриманням вимог енергоефективності й безпечної експлуатації.
Якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, технічним регламентам, державним стандартам та нормативним документам, що застосовуються до даного виду обладнання.
